KL II BR

**Usługi krawieckie**

Data:08.05.2020 r.

**Temat: Wymiana podszewki w spódnicy. Organizacja stanowiska pracy do wykonania przeróbek lub napraw odzieżowych.**

1. Analiza możliwości wykonania usług związanych z przeróbką lub naprawą wyrobów odzieżowych.

Należy sprawdzić w jakim stanie jest spódnica, z jakiej tkaniny jest wykonana. Zwrócić uwagę na podszewkę, miejsca gdzie jest uszkodzenie.

2.Określenie zakresu prac związanych z naprawą wyrobów odzieżowych.

Aby wymienić podszewkę w spódnicy należy:

a) odpruć pasek,

b) rozpruć podszewkę, według niej skroić nową podszewkę,

c) uszyć nową podszewkę,

d) przypiąć nową podszewkę do spódnicy,

e) sprawdzić czy dobrze się układa, przyfastrygować na linii talii,

f) przyfastrygować i przyszyć pasek do spódnicy.

3.Przygotowanie wyrobu odzieżowego do naprawy.

Przygotowanie wyrobu odzieżowego do naprawy to:

a) odprucie paska i poprucie podszewki,

b) dobranie koloru i grubości podszewki do spódnicy,

c) dobranie nici- grubość i kolor,

d) dobór igły w maszynie,

e) dobranie techniki wykonania ( rodzaj szwów, wykończenie, gęstość ściegu),

f) temperatura prasowania.

BHP: Pamiętaj urządzenia elektryczne włączamy i włączamy trzymając za wtyczkę !

Kończysz prasować wyłącz żelazko !

Zadanie: Napisz co jest niezbędne aby wykonać usługę ( *czytaj uważnie).*