KL II B

**Przedmiot: zp wwo ( zajęcia praktyczne wykonywanie wyrobów odzieżowych)**

Data: 12.05.2020 r.

**Temat: Wszycie zamka błyskawicznego i wykonanie paska do spodni.**

1. Wszycie zamka błyskawicznego z listewką (rysunek instruktażowy w załączniku).

Ważne: Zakończenie zamka powinno być 1,0 cm poniżej krawędzi talii.

Zastosuj stopkę do zamków . Przed wszyciem zamka, zasuń go i sprawdź czy krawędzie talii i zakończenia zamków są na jednej linii.

2. Wykonanie paska:

Długość paska = obwód tali+luz+zapięcie+2x zszycie końcówek paska

= np.76+1,0-2,0cm + zapięcie 3-4 cm - (2x1,0cm) = 82-84 cm

Podsumowując: długość paska = obwód talii + 6,0 do 8,0 cm.

Szerokość paska może być różna. Przeciętna szerokość paska po wszyciu wynosi 3cm.

Po skrojeniu paska:

-wzmocnij wkładem,

-złóż pasek w połowie szerokości i zaprasuj,

-obrzuć jeden brzeg po długości paska.

BHP: Dopasuj temp. żelazka do tkaniny i wkładu!

Kończysz prasować wyłącz żelazko !

Załącznik

